附件二：建筑节能试验设备

| 序号 | 仪器设备编号 | 仪器设备名称 | 型号规格 | 出厂编号 | 技术指标 | 生产厂家 | 购买时间 | 检测内容 | 技术资料 | 附件 | 存放科室 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | L222-09R001 | 稳态热传递性质测定系统 | CD-WT1010型 | 7月19日 | 热箱控制范围:10~50℃测量精度:0.2℃控制波动范围:0.01~0.1℃；冷室控制范围:-10~21℃测量精度:0.2℃控制波动范围:0.01~0.2℃ | 沈阳紫薇机电设备有限公司 | 2019年8月1日 | 检测墙体传热系数 | 说明书、产品合格证、装箱单、保修卡、购买合同 | 热箱、冷箱、试件框、控制台 | 传热 |
| 2 | L222-09R002 | 导热系数测定仪 | CD-DR3030 | 19-56 | 外型尺寸(长x宽x高)： CD-DR3030：1020x630x1464(mm)CD-DR3030：(计量)150x150(mm)-(防护)300x300(mm)CD-DR3030： ~37.5(mm) | 沈阳紫微机电设备有限公司 | 2019年8月1日 | 导热系数测定 |  | 主测试台、气泵、气管、显示器、主机、键盘、鼠标、打印机 | 保温 |
| 3 | L222-09D003 | 直流电阻电桥 | QJ57P型 | 90420 | 共设七个量程，测量范围为0~1.1111kΩ,最高分辨率为：0.01μΩ,准确度为0.05级 | 上海正阳仪器厂 | 2009年6月10日 | 检测电线电缆导体电阻 | 说明书、合格证 | CD22C型测量导线；电源适配器 | 电线电缆试验室 |
| 4 | L222-09D003-1 | 通用导体电阻夹具 | DIJ-2 | 200905 | 夹具与试样接触长度为42mm | 广东质检技术开发公司 | 2009年6月10日 | 检测电线，电缆的电阻 | 说明书 | 夹具、工具 | 电线电缆试验室 |
| 5 | L222-09L006 | 型微机控制电子万能试验机 | LDS-20kN | 60201 | 最大试验力：20kN；试验力准确测量范围：0.4kN~20kN；试验力测量准确度：每档20%起优于示值的±1% | 济南鑫光试验机制造有限公司 | 2009年6月10日 | 测量材料粘结强度,网格布强度等 | 说明书、合格证、装箱单、保修卡 | 电源连接线、商务计算机、打印机、网格布拉伸夹具、苯板压缩夹具、苯板拉伸夹具、杠杆夹具、胶粘剂拉伸夹具、校力夹具 | 保温试验室 |
| 6 | L222-09C010 | 钢卷尺 | 5m | -- | 测量范围：0~5m | 宁波长城精工实业有限公司 | 2009年6月10日 | 测量 | 合格证 | -- | 门窗试验室 |
| 7 | L222-09C011 | 钢直尺 | （0~500）mm | -- | 测量范围：（0~500）mm | 长城 | 2009年6月10日 | 测量 | 合格证 | -- | 保温试验室 |
| 8 | L222-11R016 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-1A | 30210 | 控温灵敏度±1℃ 工作电压V：220 加热器总功率KW：3 调温范围：（10-300）℃ | 沪南电炉烘箱厂 | 2011年1月6日 | 用于保温材料的烘干、恒重 | 说明书、合格证、装箱单、保修卡 | -- | 保温试验室 |
| 9 | L222-11R017 | 恒温恒湿养护箱 | HBY-40E | 10121031 | 控制温度：20±1℃ 湿度：45%RH~80%RH±5%RH | 上海路达实验仪器有限公司 | 2011年1月6日 | 用于检测试件的养护 | 说明书、合格证、装箱单、保修卡 | -- | 保温试验室 |
| 10 | L222-11L018 | 电子天平 | JY2002/0.01g～2000g | 8544 | 精度：0.01g量程：2000g | 上海浦春计量仪器有限公司 | 2011年1月6日 | 检测物体质量 | 说明书、合格证、装箱单、保修卡 | 秤盘、变压器电源、防尘罩 | 保温试验室 |
| 11 | L222-17L127 | 韦氏硬度计 | W-20 | 172705 | / | 莱州市试验机金刚石工具厂 | 2017年7月 | 型材检测 | 使用说明书 |  | 玻璃试验室 |
| 12 | L222-17L128 | 涂层测厚仪 | Leeb231 | A1705030054 | / | 重庆里博仪器有限公司 | 2017年7月 | 检测型材膜的厚度 | 合格证、使用说明书、保修卡 |  | 玻璃试验室 |
| 13 | L222-17C129 | 电子数显外径千分尺 | 0-25mm | G55312 | / | 桂林量具刃具有限责任公司 | 2017年7月 | 型材检测 | 合格证、使用说明书、保修卡 |  | 玻璃试验室 |
| 14 | L222-20C359 | 电子千分尺 | 0-25MM | 183616 | 测量范围：0-300mm，分档量程：25mm，分辨率：0.001mm，最大移动速度：1.5m/s | 桂林量具刃具有限责任公司 | 2020.3.15 | 玻璃试验 | 说明书、合格证 |  | 玻璃试验 |
| 15 | L222-10L020 | 空盒气压表 | DYM3 | 10112 | 精度0.01kPa | 天津凤洋仪器仪表工贸有限公司 | 2018.8 | 门窗试验 | 说明书、合格证 |  | 门窗试验室 |
| 16 | L222-21L460 | 门窗物理性能检测设备 | MWS-3030A | 20-51 | 抗风性：-200~+200Pa，-8000~8000Pa，气密性：0~590m3/h，水密性：0.35~45L/min  | 沈阳紫薇恒检测设备有限公司 | 2020.11.11 | 门窗检测 | 使用说明书，装箱单，资质，合格证 |  | 门窗试验室 |
| 17 | L222-21R481 | 中空玻璃露点仪 | IMLD-A | 20103119 | 测量管：300mm测量表面直径：50mm；石英玻璃管壁厚4.5mm数显温度计测量范围：-200℃~ 1372℃（注：测量范围可调）测量精度0.1%+0.5℃ | 英贝儿（天津）测控设备有限责任公司 | 2021.4 | 中空玻璃密封性能 | 说明书、合格证 |   | 玻璃实验室 |
| 18 | L222-22L535 | 加气块切砖机 |  | / | 锯条长度2800mm；切割尺寸650\*320\*400mm；300\*600mm | 天菱机械制造厂 | 2022.7.7 |  | 说明书 |  | 保温试验室 |
| 19 | L222-22R554 | 绝热材料导热系数参比板 | 300\*300\*30 | 7179 | 参考证书 | 建筑材料工业技术监督研究中心 | 2022.2.20 | 导热系数 | 标准样品证书 |  | 保温试验室 |